A picture containing text

Description automatically generatedImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “*DO NO SIGNIFICANT HARM*” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE 33/2022 DEL MEF - SCHEDA 21 E SCHEDA 5 - FASE EX POST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento*** | | | | |
| *Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH* | | | | |
| **Tempo di svolgimento delle verifiche** | **n.** | **Elemento di controllo** | **Esito**  **(Sì/No/Non applicabile)** | **Commento (obbligatorio in caso di N/A)** |
| Ex-post | 7 | È stato effettivamente rispettato il criterio di mitigazione dei cambiamenti climatici previsto dal progetto? |  |  |
| 8 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? |  |  |
| 9 | Sono state adottate le azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque? |  |  |
| 10 | È disponibile una dichiarazione della installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti seguenti:  I ventilatori, compressori, pompe ed altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE devono risultare conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata ed ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva. Le apparecchiature impiegate devono rappresentare la migliore tecnologia disponibile e ragionevolmente impiegabile. |  |  |
| 11 | Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA? |  |  |
| 12 | Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA? |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici[[1]](#footnote-26506)*** | | | | |
| *Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH* | | | | |
| **Tempo di svolgimento delle verifiche** | **n.** | **Elemento di controllo** | **Esito**  **(Sì/No/Non applicabile)** | **Commento (obbigatorio in caso di N/A)** |
| Ex post | 18 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? |  |  |
| 19 | È disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? |  |  |
| 20 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD? |  |  |
| 21 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? |  |  |
| 22 | È disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? |  |  |
| 23 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? |  |  |
| 24 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? |  |  |
| 25 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito? |  |  |
| 26 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? |  |  |
| 27 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA? |  |  |

1. La Scheda 5 si applica agli interventi che prevedono l’apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m2 , etc. [↑](#footnote-ref-26506)